Муниципальноебюджетноеобщеобразовательноеучреждение

«Начальная школа – детский сад № 66»
(МБОУ№ 66)

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| Председатель профсоюзаМБОУ№ 66 З.С.Гайдарова10.02.2022 | приказомМБОУ№66от 14.02.2022 № |

**Инструкцияпоохранетруда**
**приработесбактерициднымоблучателем**
**закрытоготипа (рециркулятором) в МБОУ№ 66**
**ИОТ-04-169-22**

Махачкала, 2022

**1. Общиетребованияохранытруда**

1.1. Ксамостоятельнойработесбактерициднымоблучателемзакрытоготипа
(рециркулятор) (далее–облучатель) допускаетсяработник, прошедшийобучениеработесоблучателем, внимательноизучившийпаспортируководствопоэксплуатацииоблучателя, прошедшийинструктажипоохранетруда, медицинскиеосмотрыинеимеющийпротивопоказанийпосостояниюздоровья.

1.2. ПриработесбактерициднымоблучателемработникобязансоблюдатьПравилавнутреннеготрудовогораспорядкаМБОУЦО№ 3 (далее—организация), соблюдатьрежимрабочеговремениивремениотдыхапривыполнениитрудовойфункциивсоответствиисправиламитрудовогораспорядка, условиямитрудовогодоговора.

1.3. Приработесбактерициднымоблучателемнаработникамогутоказыватьдействиеследующиеопасныеивредныепроизводственныефакторы:

**физические**

- (повышенноезначениенапряжениявэлектрическойцепи, замыканиекоторойможетпроизойтичерезтелочеловека, прямоеультрафиолетовое (УФ) излучение, падениеоблучателясвысоты (прииспользованиинастенногорециркулятора), недостаточнаяосвещенностьрабочейзоны, острыекромкистеклаотразбитыхламп);

**химические**

- (парыртути (принарушениицелостностиколбылампы)).

Факторыпризнаютсявредными, еслиэтоподтвержденорезультатамиспециальнойоценкиусловийтруда.

Переченьпрофессиональныхрисковиопасностей:

- нарушениеостротызренияпринедостаточнойосвещенностирабочегоместа, придлительнойработескопировально-множительнойтехникой;

- поражениеэлектрическимтокомприприкосновенииктоковедущимчастямэлектроприборов, кабелямпитанияснарушеннойизоляцией (привключениииливыключенииэлектроприборови (или) освещениявпомещении);

- поражениеэлектрическимтокомприотсутствиизаземления;

- перенапряжениеоргановзрения;

- порезыотострыхкромокразбитыхламп;

- статическиенагрузкипринезначительнойобщеймышечнойдвигательнойнагрузке.

1.4. Приработесбактерициднымоблучателемработникдолжениметьииспользоватьприработесредстваиндивидуальнойзащитыисанитарнуюодежду: вслучаенеобходимостиработыслампамиоблучателяработникувыдаютсяочки, лицевыемаскииперчатки.

1.5. ВслучаетравмированияилинеисправностиоборудованияработникдолженуведомитьнепосредственногоруководителяилизаместителядиректорапоАХЧлюбымдоступнымспособомвближайшеевремя.

1.6. Вцеляхсоблюденияправилличнойгигиеныработникобязан:

- оставлятьверхнююодежду, обувь, головнойубор, личныевещивспециальнопредназначенныхдляэтогоместах;

- тщательномытьрукиинасуховытиратьихпослесоприкосновениясзагрязненнымипредметами, передначаломработы, послепосещениятуалета, передприемомпищи;

- недопускатьприемапищив помещениях, непредназначенныхдляэтихцелей.

**2. Требованияохранытрудапередначаломработы**

2.1. Порядокподготовкирабочегоместа:

- ознакомитьсясруководствомпоэксплуатации (паспортом) прибора

- проверитьдостаточностьосвещенностизонырасположенияоблучателя;

- удостоверитьсявналичиииисправностисистеместественнойвентиляцииилиприточно-вытяжнойвентиляции;

- проверитьналичиеаптечкипервойпомощи;

- проверитьдостаточностьосвещенностизонырасположенияоблучателя. Принедостаточнойосвещенностинеобходимоорганизоватьместноеосвещение. Светильникирасположитьтак, чтобыприработеисточниксветанеслепилглазакаксамомуработающему, такиокружающим.

2.2. Порядокосмотраработникомиподготовкисредствиндивидуальнойзащитыпередначаломихиспользования:

- осмотретьсредстваиндивидуальнойзащитынапредметразрывовиповреждений;

- приналичииразрывовиповрежденийзаменитьсредствазащитынааналогичныебезповреждений.

2.3. Порядокпроверкиисправностиоборудования, приспособленийиинструмента:

- удостоверитьсявправильномразмещенииоблучателявпомещении. (настенныеоблучателиразмещаютсянавысотенеменее 1,5-2,0 мотпола, напольные–наустойчивыхровныхповерхностях), месторазмещенияоблучателядолжнобытьдоступнодляобработки;

- проверитьнадежностькрепленияоблучателя настенепомещения (длянастенныхоблучателей) илиустойчивостьустановкинаполуилиподставки (длянапольныхоблучателей);

- убедиться, чтоприразмещениинапольногооблучателявпомещенииучтеноместопрокладкисетевогошнура: оннепересекаетпроходов, местскопленияипередвижениялюдей, накабелинеустановленыкакие-либопредметыилимебель;

- произвестивнешнийосмотриубедитьсявотсутствиимеханическихповреждений, влияющихнаработоспособностьоблучателя, вналичииипрочностикрепленияоргановуправленияикоммутации, вотсутствииповрежденийсетевогошнураивилки.

- проверитьисправностьсетевогокабеляпитанияоблучателя, исправностьвилкиирозетки, наличиезаземляющего (зануляющего) контактавилкиирозетки, отсутствиенанихповрежденийизоляции, изломов, оголенныхучастков.

2.4. Обовсехобнаруженныхнеисправностяхоблучателя, вентиляции, электропроводкиидругихнеполадкахработникобязансообщитьсвоемунепосредственномуруководителюилизаместителюдиректорапоАХЧиприступитькработетолькопослеихустранения.

**3. Требованияохранытрудавовремяработы**

3.1. Приработесбактерициднымоблучателемработникобязанприменятьследующиеспособыиприемыбезопасноговыполненияработ, использованияоборудования, приспособленийиинструментов:

- неиспользоватьоблучательвпомещенияхсповышеннойвлажностью, атакжеприсодержанииввоздушнойсредепомещенияпаровкислот, щелочейидругихагрессивныхвеществ;

- содержатьлампыоблучателявчистоте, таккакпыльуменьшаетпотокизлучения;

- протиратьоблучатель отпыли толькоприотключеннойсети;

- периодическипроверятьсостояниеэлектрическихконтактов. Приплохомконтактевозможноперегревание, чтоприводиткбыстромувыходуоблучателяизстроя;

- осуществлятьпостоянныйконтрользаработойбактерицидныхламп;

- предохранятьегоотударовинепосредственногопопаданиявлаги;

- недопускатьпопаданиевлагинаповерхностиоблучателя;

- неприкасатьсякоголеннымэлектропроводаминевыполнятькакие-либоремонтно-восстановительныеработысамостоятельно;

- неотключатьоблучательотэлектросетииневыдергиватьэлектровилку, держасьзашнур;

- непроводитьчисткуоблучателяизаменуламп, неотключивтехникуотсети;

- неповорачиватькорпусоблучателяилиизменятьуголегонаклонавовремяработы;

- неиспользоватьоблучательпринарушениицелостностиламп.

3.2. Работникобязанследоватьуказаниямпобезопасномусодержаниюрабочегоместа:

- соблюдатьчистотуипорядокнарабочемместе;

- незагромождатьпроходыизапасныеэвакуационныевыходыинвентарем, материаломидругимипредметами;

- принедостаточнойосвещенностирабочегоместадлядополнительногоегоосвещенияпользоватьсянастольнойлампой;

- неиспользоватьлегковоспламеняющиесяжидкостиилаки, особенноваэрозольнойупаковке, впомещении, гдевключеноблучатель.

3.3. Работникобязанпредприниматьдействия, направленныенапредотвращениеаварийныхситуаций:

- эксплуатироватьоблучательтольковисправномсостоянии;

- соблюдатьмерыбезопасностиотпораженияэлектрическимтоком: неподключатькэлектросетиинеотключатьотнееприбор мокрымиивлажнымируками, неоставлятьвключенныевэлектросетьприбор безприсмотра;

- припередвижениипотерриторииорганизацииобращатьвниманиенанеровностиискользкиеместа (особенновзимнийпериодгода), остерегатьсяпаденияиз-запоскальзывания. Воизбежаниенесчастныхслучаевходитьпосухойичистойповерхности.

3.4. Приработесбактерициднымоблучателемработникобязансоблюдатьтребования, предъявляемыекправильномуиспользованию (применению) средствиндивидуальнойзащитыработников:

- очки, лицевыемаскидолжныбытьпоразмеру, плотносидетьнаголовеинесоскальзывать;

- перчаткидолжныплотносидетьнарукахинесоскальзывать;

- воизбежаниеповрежденияперчатокработникуследуетснятьсрукчасы, кольцаииныепредметы.

**4. Требованияохранытрудававарийныхситуациях**

4.1. Переченьосновныхвозможныхаварийиаварийныхситуацийипричины, ихвызывающие:

- пожар, возгорание, задымлениевследствиенеисправностивработеэлектроприборов, оборудования, проводки;

- неисправностимебелииприспособленийвследствиеизноса, порчи;

- прорывсистемыотопления, водоснабжения, канализациииз-заизносатруб;

- террористическийактилиугрозаегосовершения.

4.2. Процессизвещенияруководителяоситуации, угрожающейжизнииздоровьюлюдей, иокаждомпроизошедшемнесчастномслучае:

- незамедлительносообщитьоситуациисвоемунепосредственномуруководителюилизаместителюдиректорапоАХЧлюбымдоступнымспособом;

- вближайшеевремясообщитьоситуациируководителюорганизацииустноилиписьменно;

- длярасследованиянесчастногослучаясохранитьобстановкунарабочемместеисостояниеоборудованиятакими, какимионибыливовремяпроисшествия, еслиэтонеугрожаетжизнииздоровьюокружающихинеприведеткаварии.

4.3. Действияпривозникновенииаварийиаварийныхситуаций.

4.3.1. Привозникновениипожаранемедленноэвакуироватьдетейизздания, сообщитьопожаревближайшуюпожарнуючастьиприступитьктушениюочагавозгоранияспомощьюпервичныхсредствпожаротушения.

4.3.2. Привозникновениинеисправностивработеэлектроприборов, оборудования (постороннийшум, искрение, запахгари), приобнаруженииоголенныхэлектропроводов, неисправныхвыключателей, штепсельныхрозеток, другихвозможныхопасностейпредупредитьокружающих, немедленноотключитьэлектрическийприборотэлектросетиисообщитьоданнойситуациизаместителюдиректорапоАХЧ, априотсутствии—иномудолжностномулицуорганизации. Работуможнопродолжатьтолькопослеустраненияуказанныхобстоятельств.

4.3.3. Привозникновениинеисправностеймебелииприспособленийпрекратитьихиспользование, вызватьтехническийперсоналисообщитьобэтомсвоемунепосредственномуруководителю.

4.3.4. Приаварии (прорыве) всистемеотопления, водоснабженияиканализациивкабинетенеобходимовывестиобучающихсяизпомещения, оперативносообщитьопроизошедшемзаместителюдиректорапоАХЧ.

4.3.5. Привозникновениитеррористическихактовилиугрозеихсовершениядействоватьвсоответствиисрекомендациямипобезопасностипричрезвычайныхситуациях, действующимиворганизации.

4.3.6. Привременномпрекращенииподачиэлектроэнергииотключитьотэлектросетисредстваоргтехникиипрочееэлектрооборудование.

4.4. Действияпооказаниюпервойпомощипострадавшимпритравмировании, отравленииидругихповрежденияхздоровья.

4.4.1. Приполученииобучающимсятравмыоказатьпострадавшемупервуюпомощьсамостоятельноилиспомощьюмедсестры, принеобходимостивызватьскоруюпомощьпотелефону 103, 112, отправитьпострадавшеговближайшеелечебноеучреждениеисообщитьобэтомруководителюорганизации, родителям (законнымпредставителям) обучающегося.

4.4.2. Принесчастныхслучаяхсдругимиработникамиоказатьпострадавшемупервуюпомощьсамостоятельноилиспомощьюмедсестры, принеобходимостивызватьскоруюпомощьпотелефону 103, 112, сообщитьослучившемсянепосредственномуруководителю.

4.4.3. Прилюбомнесчастномслучае, предаварийнойситуациииухудшениисостояниясвоегоздоровьяработникдолженпрекратитьработуиизвеститьопроисшествиинепосредственногоруководителяилизаместителядиректорапоАХЧлюбымдоступнымспособом.

**5. Требованияохранытрудапоокончанииработы**

5.1. Поокончанииработыработникобязан:

- отключитьпитаниеоблучателя;

- привестивпорядокрабочееместо;

- проверитьэлектрооборудованиеиэлектропроводкунаналичиетравмоопасныхипожароопасныхфакторов;

- проветритьпомещение, закрытьокнаифрамуги, выключитьсветизакрытькабинет.

5.2. Длясоблюденияправилличнойгигиеныпослеработыработникобязан:

- снятьспецодеждуисредствазащиты, поместитьеевспециальноотведенноедляэтогоместо;

- вымытьрукисмылом, принеобходимостипринятьдуш.

5.3. Обовсехнедостатках, отмеченныхвовремяработы, работникобязансообщитьнепосредственномуруководителю, руководителюорганизацииилизаместителюдиректорапоАХЧписьменноилиустновближайшеевозможноевремя.