Муниципальноебюджетноеобщеобразовательноеучреждение

«Начальная школа – детский сад№ 66»
(МБОУ№ 66)

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  |  УТВЕРЖДЕНО |
| ПредседательпрофсоюзаМБОУ№ 66 З.С.Гайдарова10.02.2022 | приказомМБОУ№66от 14.02.2022 № |

**Инструкция по охране труда**
**при работе с пылесосом в МБОУ№ 66**
**ИОТ-04-169-22**

Махачкала, 2022

**1. Общиетребованияохранытруда**

1.1. Кработеспылесосомдопускаютсялица, прошедшиеинструктажипоохранетруда, обучениеинеимеющиепротивопоказанийкработеспылесосом.

1.2. ПриработеспылесосомработникобязансоблюдатьПравилавнутреннеготрудовогораспорядкаМБОУ№(далее—организация), соблюдатьрежимрабочеговремениивремениотдыхапривыполнениитрудовойфункциивсоответствиисправиламитрудовогораспорядка, условиямитрудовогодоговора.

1.3. Приработеспылесосомнаработникамогутоказыватьдействиеследующиеопасныеивредныепроизводственныефакторы:

- повышенноесодержаниепылив воздухе;

- статические физические перегрузки.

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами специальной оценки условий труда.

Перечень профессиональных рисков и опасностей:

-поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям пылесоса, кабелям питания с нарушенной изоляцией (при включении или выключении проектора и (или) освещения в помещении);

- поражение электрическим током при отсутствии заземления;

- затруднение дыхания в следствие воздействия пыли;

- статическиенагрузкипринезначительнойобщеймышечнойдвигательнойнагрузке.

1.4. При работе с пылесосом работник должен иметь использовать при работе средства индивидуальной защиты и санитарную одежду: не требуется.

1.5. В случае травмирования или неисправности пылесоса работник должен уведомить непосредственного руководителя или заместителя директора по АХЧ любым доступным способом в ближайшее время.

1.6. В целях соблюдения правил личной гигиены работник обязан:

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в специально предназначенных для этого местах;

- тщательно мыть руки и на сухо вытирать их после соприкосновения с загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед приемом пищи;

- не допускать приема пищи в помещениях, не предназначенных для этих целей.

**2. Требованияохранытрудапередначаломработы**

2.1. Порядок подготовки рабочего места:

- убедиться в исправном состоянии пылесоса, проверить правильность подключения к электросети;

- проверить состояние электрической розетки, электропроводов, отсутствие на них повреждений изоляции, изломов, оголенных участков;

- проверить наличие аптечки первой помощи;

- проверить состояние убираемой зоны. Если зона загромождена, принять меры к наведению порядка и обеспечить свободные проходы;

- принести необходимые приспособления (переноски, фильтры для пылесоса и т. п.).

2.2. Порядок осмотра работниками подготовки средств индивидуальной защиты перед началом их использования:

- осмотреть средства индивидуальной защиты на предмет разрывов и повреждений;

- при наличии разрывов и повреждений заменить средства защиты на аналогичные без повреждений.

2.3. Порядок проверки исправности пылесоса:

- убедиться внешним осмотром в отсутствии механических повреждений шнуров электропитания;

- включить пылесос;

- убедиться в исправном состоянии пылесоса: на пылесосе недолжно быть повреждений, он должен оперативно включаться и отключаться, иметь надежное заземление корпуса, вилка и провод пылесоса должны быть целыми, при включении недолжно быть нехарактерных звуков и запахов.

2.4. Порядок подготовки пылесоса к работе:

- установить фильтр в пылесборник: разблокировать два замка с обеих сторон пылесоса и заручку снять секцию электродвигателя, в зависимости от вида уборки установить соответствующий фильтр;

- установить гофрированный шланг: вращательным движением установить раструб шланга в гнездо так, что бы замок (выступ) на раструбе шланга вошел в фиксирующий паз гнезда;

- проследить, чтобы шланг не перекручивался и движению воздуха в нем ничего не мешало, не допускатьпередавливанияшланга;

- подключитьвилкушнурапитанияпылесосакрозеткеэлектрическойсетииперевестипереключательвсостояние«Включено».

- проверитьработупылесосанахолостомходу.

2.5. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю или заместителю директора по АХЧ и приступить к работе только после их устранения.

**3. Требования охраны труда во время работы**

3.1. При работе с пылесосом работник обязан применять следующие способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, приспособлений и инструментов:

- выполнять эксплуатацию пылесоса в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- не переключать разъемы кабелей при включенном питании;

- не допускать попадание влаги на поверхности пылесоса;

- использовать пылесос только в исправном состоянии, соблюдая правила безопасности технические руководства по эксплуатации;

- не закрывать отверстие воздушного фильтра;

- не использовать для регулировки пылесоса посторонние предметы;

- включать пылесос в сеть и выключать из нее только сухими руками;

- не располагать пылесос вблизи увлажняющих приборов;

- следить, чтобы во время работы кабель пылесоса был защищен от случайного повреждения и соприкосновения с металлическими, горячими, влажными поверхностям или предметами;

- не работать с не отрегулированными, отключенными или не исправными блокировочными устройствами;

- не допускать чрезмерное загрязнение съемного фильтра пылесоса во избежание перегрева электродвигателя, а так же работу пылесоса без фильтра;

- впроцессеэксплуатациипериодическипроверятьсостояниеконтактов;

- ненатягиватькабельпылесоса, перекручиватьиперегибать, атакжеставитьнанегокакие-либопредметыилистановитьсяногами;

- использовать пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители, запрещается использование пылесоса в местах хранения таких жидкостей.

3.2. Работник обязан следовать указаниям по безопасному содержанию рабочего места:

- соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте;

- при недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его освещения пользоваться настольной лампой.

3.3. Работник обязан предпринимать действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций:

- пользоваться при работе исправной техникой;

- не прикасаться к оголенным электропроводам и не выполнять какие-либо ремонтно-восстановительные работы самостоятельно;

- не отключать пылесос от электросети и не выдергивать электровилку, держась за шнур;

- не устанавливать пылесос в перевернутом положении, на боку или торцевым концом вверх (кроме случаев, связанных с обслуживанием), устанавливать пылесос на поверхностях, исключающих возможность скатывания;

- соблюдать меры безопасности от поражения электрическим током: не подключать к электросети и не отключать от нее приборы мокрыми и влажными руками, не оставлять включенные в электросеть приборы без присмотра;

- при передвижении потери тории организации обращать внимание на неровности и скользкие места (особенно в зимний период года), остерегаться падения из-за поскальзывания. Воизбежание несчастных случаев ходить по сухой и чистой поверхности.

3.4. При работе с пылесосом работник обязан соблюдать требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников: не требуется.

**4. Требованияохранытрудававарийныхситуациях**

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие:

- пожар, возгорание, задымление в следствие не исправности в работе электро приборов, оборудования, проводки;

- не исправности мебели и приспособлений в следствие износа, порчи;

- прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-за износа труб;

- террористический акт или угроза его совершения.

4.2. Процесс извещения руководителя о ситуации, угрожающей жизни здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случае:

- незамедлительно сообщить о ситуации своему непосредственному руководителю или заместителю директора по АХЧ любым доступным способом;

- в ближайшее время сообщить о ситуации руководителю организации устно или письменно;

- для расследования несчастного случая сохранить обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были во время происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.

4.3. Действия при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

4.3.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из здания, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожара тушения.

4.3.2. При возникновении неисправности в работе электроприборов, оборудования (посторонний шум, искрение, запах гари), при обнаружении оголенных электропроводов, неисправных выключателей, штепсельных розеток, других возможных опасностей предупредить окружающих, не медленно отключить электрический прибор от электросети и сообщить о данной ситуации заместителю директора по АХЧ, а при отсутствии иному должностному лицу организации. Работу можно продолжать только после устранения указанных обстоятельств.

4.3.3. При возникновении неисправностей мебели и приспособлений прекратить их использование, вызвать технический персонал и сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

4.3.4. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в кабинете необходимо вывести обучающихся из помещения, оперативно сообщить о произошедшем заместителю директора по АХЧ.

4.3.5. При возникновении террористических актов или угрозе их совершения действовать в соответствии с рекомендациями по безопасности при чрезвычайных ситуациях, действующим и в школе.

4.3.6. При временном прекращении подачи электроэнергии отключить от электросети средства оргтехники и прочее электрооборудование.

4.4. Действия показанию первой помощи по страдавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

4.4.1. При получении обучающимся травмы оказать пострадавшему первую помощь самостоятельно или с помощью медсестры, при необходимости вызвать скорую помощь по телефону 103, 112, отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом руководителю организации, родителям (законным представителям) обучающегося.

4.4.2. При несчастных случаях с другими работниками оказать пострадавшему первую помощь самостоятельно или с помощью медсестры, при необходимости вызвать скорую помощь по телефону 103, 112, сообщить о случившемся непосредственному руководителю.

4.4.3. При любом несчастном случае, пред аварийной ситуации и ухудшении состояния своего здоровья работник должен прекратить работу и известить о происшествии непосредственного руководителя или заместителя директора по АХЧ любым доступным способом.

**5. Требования охраны труда по окончании работы**

5.1. По окончании работы работник обязан:

- отключить пылесос от электрической сети;

- вытащить фильтр из пылесоса. Если был установлен фильтр для влажной уборки, то его необходимо промыть чистой водой и высушить;

- привести в порядок рабочее место;

- убрать пылесос и используемые в работе приспособления (фильтры, переноски и т. п.) в специально отведено еместо;

- проветрить помещение, закрыть окна и фрамуги, выключить свет и закрыть кабинет.

5.2. Для соблюдения правил личной гигиены после работы работник обязан:

- снять спецодежду и средства защиты, поместить ее в специально отведенное для этого место;

- вымыть руки с мылом, при необходимости принять душ.

5.3. Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, работник обязан сообщить непосредственному руководителю, руководителю организации или заместителю директора по АХЧ письменно или устно в ближайшее возможное время.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ**

С инструкцией по охране труда при работе с пылесосом в МБОУ№ 66, утвержденной директором МБОУ№ 66 от 15.02.2022, ознакомлены:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О** | **Должность** | **Дата** | **Подпись** |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |